      ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Калинина, д. 144
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :      
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя по периметру здания 68 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 5 кв.м. (до 01.07.23). Ремонт водосточной трубы ф120-1шт. (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб холодного водоснабжения ( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23) 


	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления                     ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение, подъезд
	Ревизия эл.щита ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Сжим прокалывающий-1шт. (01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

.                                                   
АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Калинина, д. 144
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	68 м2
	Окраска цоколя по периметру здания.
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения.

	 Ревизия запорной арматуры ХВС– 6 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 26 шт. 

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Сжим прокалывающий -1шт.

	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.23

	5
	Частичный ремонт шиферной кровли

	5 кв.м.

	Текущий ремонт 
	01.07.23


	6
	Ремонт водосточной трубы
	Труба ф120-1шт.
	Текущий ремонт 
	01.07.23


 Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     

