ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Петина, д. 126
г. Нижнеудинск




                                         «16» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя (64 м2 до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2 кв.м. (01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.21)

	-
	Чердачный люк
	
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия, замена запорной арматуры  ХВС. (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления. Теплоизоляция труб отопления. (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	Профилактика электрических сетей. (до 01.09.21)



     Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                                  по ул. Петина, д. 126
г. Нижнеудинск




                                         «16» марта 2021г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

 При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	64 м2
	Окраска цоколя по периметру здания.
	01.06.21

	2
	Требуется ремонт шиферной кровле

	2 кв.м.
	Частичный ремонт кровли.
	01.07.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры на трубах отопления и холодного водоснабжения.
	 Ревизия запорной арматуры ХВС- 1шт.
Запорная арматура отопления – 26 шт. Теплоизоляция труб отопления.
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, замена.) 
	01.09.21

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.21

	5
	Межтамбурные двери имеют повреждения 
	2 шт.
	Текущий ремонт (ремонт межтамбурных дверей.)
	01.08.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     
