ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 18
г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                              
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя  72 м2 (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 4 п.м., ремонт разделки около фановых труб 0,5 кв.м. (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска до 01.09.21)

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Входная дверь
	

	-
	Подвал
	Разбор кладовых в подвальном помещении, очистка подвального помещения 335 кв.м. (до 01.09.21)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. до(01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам ХВС. (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия замена запорной арматуры Теплоизоляция труб отопления.  (до 01.09.20)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.05.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.18

г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	72 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.21

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 12 шт. Теплоизоляция труб ГВС. Запорная арматура ХВС- 6 шт. 
Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт. Теплоизоляция труб отопления.
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.21

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.21

	4
	Провести частичный ремонт коньковой доски

	4 кв.м.
	Текущий ремонт кровли
	01.07.21

	6
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша


	890 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21

	7
	Ремонт разделки фановой трубы
	0,5 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.07.21

	8
	Разбор кладовых в подвальном помещении, очистка подвального помещения
	335 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

Акт
                             повторного осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.18

г. Нижнеудинск




                                         «27» марта 2017г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                   Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

Провела повторный осмотр жилого дома после схода снежного покрова по ул. 2-я Пролетарская,18.
 В ходе повторного осмотра установлено:
	п/п
	Год постройки

здания
	Основные виды неисправности  конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	1988
	На отмостке по периметру здания  видны многочисленные щели, трещины.


	3 м2
	Срок эксплуатации здания более 25 лет, требуется капитальный ремонт отмостки.

В рамках текущего ремонта требуется произвести ремонт отмостки цементным раствором по заделке трещин, щелей.
	01.09.17    (в рамках текущего ремонта)


ПОДПИСИ:
Инженер ООО УК «Экспресс»                              ________________            Тычина С.Л.
Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»    ________________           Болявина Н.И.
