ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Краснопролетарская, 36

г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2022г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :     
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя  72 м2. (до 01.06.22)

	-
	Кровля
	Ремонт коньковой доски 8 п.м.. (до 01.07.22)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры  (до 01.09.22)

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам ХВС (до 01.09.22)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.22)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Сварка труб отопления. (до 01.09.22)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. 
(до 01.09.22)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2023 год.

.                                                   
АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Краснопролетарская, д. 36
г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2022г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	72 м2.
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.22

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.

	Ревизия запорной арматуры ГВС.-13 шт. Запорная арматура ХВС- 7 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт.
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.22

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	11 шт.
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.22

	4
	Частичный ремонт коньковой доски
	8 п.м.
	Текущий ремонт
	01.07.22


 Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2023 год.      
