ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Аллейная, д. 27
г. Нижнеудинск




                                         «10» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 72 м2. (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2 кв.м. (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (01.08.21)

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС .(до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы. (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления.                 (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. (до 01.05.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Аллейная, д. 27

г. Нижнеудинск




                                         «07» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	72 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	Ревизия запорной арматуры ГВС.-12 шт. Теплоизоляция труб ГВС.
Запорная арматура ХВС- 7 шт

Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.21

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 

	11 шт.  
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ.  
	01.09.21

	4
	Ремонт межтамбурной двери

	1 шт.

	Текущий ремонт 

	01.09.21


	5
	Провести ремонт шиферной кровли
	2 кв.м.
	Текущий ремонт кровли

	01.07.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

